根系分析系统参数要求

中国科学院南京土壤研究所拟采购根系分析系统一套，经前期调研，参考型号为WinRHIZO，可以提供性能更优的其他品牌型号，具体功能性指标不低于如下标准：
一、技术参数：
1、用途
作为洗根后的专业根系分析系统，可以进行根系多参数、批量化的自动分析，运用于根系形态和构造研究。
2、主要参数要求
2.1 根系整体参数：根系总长、平均直径、总面积、总体积、根尖、分叉和交叠计数；
2.2 根直径等级分布参数：长度、面积、体积、根尖计数；
★2.3根系颜色分析：根的长度、面积、体积、根尖计数、根系存活数量等研究
2.4 根系连接分析：用于根系分支角度、连通性等形态研究。将连接分成四类，将根据类型显示成不同颜色。
[bookmark: _GoBack]2.5 根系拓扑分析：连接数量、路径长度等研究（需要根系完整）。测量参数包括幅度、路径长度、外部路径长度和维度等参数。
2.6 根系分级伸展分析：记录根系整体等级分布情况（需要根系完整）。利用最大平均直径、最小分枝角度、最大幅度、最长子代根长4个因子，依次判定下行连接，评价根序建成过程。
2.7分形分析：进行连接分析后，进行分形维数功能分析（需要根系完整）。
2.8根尖命令：增加根尖，实现同级连接之间根序交换，改变连接的生长级，矫正错误分类。
2.9编辑图像功能：分析前的编辑，人工辅助处理图像中的杂质（包括非目标根系）。
2.10杂质去除功能：可根据选择面积、长宽比去除杂质。
2.11根和背景区分功能：手动模式设置或拖动滑块设置像素灰度水平阈值，将分析区域像素分成根和背景两类，避免自动模式下部分根系未进行分析和因水混浊造成的成像阴影被视为根系分析。
2.12排除分析区域功能：排除分析区域功能排除杂质，提升分析精度。
2.13批量分析功能：选择待分析图片所在文件夹，可进行批量分析。
2.14图像获取设备：双光源照明系统，有效的去除了阴影和不均匀现象的影响，从而提供高分辨率的彩色图像和黑白图像，读取TIFF，JPEG标准格式的图像。
2.15光学分辨率：≥2400；最大扫描面积：≥31cm*44cm，投射单元(≥31*42cm)；分辨像素：≥0.016*0.016。
3、配置要求
3.1 专业版软件 1套(无使用权纠纷，免费升级软件)
3.2 图像获取设备1套
3.3 根盘（4只装）1套
3.4 数据存储和分析平台1套
3.5 说明书 1套
二、售后服务要求：
1、 所提供产品应为全新商品且符合国家法律法规的规定；保证无条件退换有质量问题的商品。
2、 仪器到货后，由技术工程师进行免费安装调试，在现场安装调试完毕后，操作培训保证用户掌握基本操作技能。
3、 质保期：设备安装调试经验收合格双方签字之日起，提供1年原厂免费质保。在质保期内所有服务全部免费。
4、 接到维修通知后保证2小时响应，专职的技术服务人员到场时间小于48小时。
交货时间：合同签订后60天内到货
交货地点：中国科学院南京土壤研究所
