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中国科学院南京土壤研究所拟采购土壤水盐监测探头，参考Acclima型号TDR315H，可以提供其他品牌或更高端型号，具体功能性指标不低于如下标准：
一、参数要求：
土壤水盐监测探头
（1） 波形数字化时域反射计
（2） 温度范围:-40～+60℃,分辨率:0.1℃
（3） 容积含水量：0至100％，分辨率为0.1％
（4） 介电常数：1至80，0.1单位分辨率
（5） 土壤体积电导率：0~5000μS/cm，孔隙水电导率：0~55000μS/cm，分辨率1 μS/cm土壤温度：-40至+60℃，0.1℃分辨率
（6） 响应时间：0.25秒
（7） 信号输出：SDI-12
（8） 探针长度：≥15cm
二、耗材清单：
[bookmark: OLE_LINK1]土壤水盐监测探头，80个
三、售后服务：
1、按照合同要求执行，按时提供货物。
2、提供一年的免费售后服务，时间自货物验收合格之日起算。
交货时间：合同签订后收到预付款10天内
交货地点：中国科学院南京土壤研究所

