图形工作站参数要求
中国科学院南京土壤研究所拟采购“图形工作站”一套，品牌：惠普，型号：HP Z4 G5台式工作站，具体参数功能性指标不低于如下标准：
一、 技术指标及参数要求：
1.正规品牌，塔式工作站，原厂整机，全新原厂未拆封行货；提供整机序列号，可在官方网站核验出厂配置，不接受组装机、翻新机、拆机配件、跨型号替代、机架款替代。提供产品的厂家正品彩页资料（非OEM），本次比价所有技术参数响应的参照标准均以投标产品厂商的产品彩页为准。中标后，以邮件形式提供原厂订单号和序列号。
2.芯片组：≥Intel W790主板芯片组。
3.CPU：1颗英特尔 ® 至强™ W7-2495X，基础频率 2.5GHz，睿频最高 4.8GHz，三级缓存 45MB，24 核 48 线程，原厂标配 CPU，不得更换为其他 W 系列处理器。
[bookmark: OLE_LINK3]4.内存：插槽数量≥8个DIMM内存插槽,最高可配内存≥512GB 4800 MHz DDR5 ECC内存；本次配置≥32GB DDR5 4800MHz ECC 纠错内存，原厂标配，支持 RAS 内存纠错。
5.显卡：NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 架构，24GB GDDR7 ECC 显存，4×DP 输出接口，提供显卡独立散热风扇，原厂标配显卡，不得更换其他型号显卡。
6.硬盘：最大存储支持≥76TB容量，本次配置≥512GB M.2 NVMe SSD+4TB 3.5 英寸 SATA 企业级硬盘，7200RPM。
7.扩展插槽：≥1个PCIe5.0 x16；≥2个PCIe4.0 x16；≥2个PCIe4.0 x4；≥2个M.2插槽，与原厂机箱背板定义一致，不接受扩展槽数量、规格改动。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Hlk243479711]8.端口：≥10个 SuperSpeed USB Type‑A 3.2 Gen1，或者2 个 SuperSpeed USB Type-C（20Gbps）+2个 SuperSpeed USB Type-A 3.2 Gen1；≥1 个耳机 / 麦克风二合一复合音频口。≥1 个 RJ45 网口；端口数量、类型不得减少。
9.网卡：主板集成式英特尔® I219-LM PCIe® GbE；一个千兆电口RJ45。
10.系统：WIN11Pro系统需随机出厂预装。
[bookmark: OLE_LINK1]11.电源：本次配置功率不低于1125W内部电源，最高 90% 能效、有源 PFC，不得更换更低功率或第三方电源。
12.BIOS：原厂中文 BIOS，支持资产标签设置、硬件状态告警。
13.以上硬件需原厂原标不接受拆改原厂3年质保服务。
保修：主机原厂三年全免费上门保修服务（含光驱、键盘、鼠标等所有零部件的维保）。
二、售后服务：
1、按照合同要求执行，按时提供货物，及时安排人员对仪器安装调试和使用培训，免费培训用户，使用户能够掌握该设备的操作方法及常见故障的排除方法。安装调试时间为货到用户使用地点1周内或按照双方约定。
2、提供三年上门质保服务，时间自货物验收合格之日起算。保修期内提供3年部件保修服务，3 年人工服务，3 年现场服务，以保证设备的正常工作。质保期外收取更换部件合理成本费。
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