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中国科学院南京土壤研究所拟采购土壤水分传感器和供电系统，为保证科研工作的连续性，拟采购设备型号为Acclima TDR315H。
一、参数要求：
土壤多参数传感器
（1）波形数字化时域反射计
（2）容积含水量：0至100％，分辨率为0.1％
（3）介电常数：1至80，0.1单位分辨率
（4）土壤体积电导率：0~5000μS/cm，孔隙水电导率：0~55000μS/cm，分辨率1 μS/cm土壤温度：-40至+60℃，0.1℃分辨率
（5）响应时间：0.25秒
（6）信号输出：SDI-12
（7）探针长度：≥15cm
二、耗材清单：
1、土壤多参数传感器，21个
2、数据采集器防护机箱，3个
3、数据采集器机箱支架，3个
4、锂电池，3块
5、铁制电池箱，3个
6、80W太阳能板，3块
7、太阳能电池板支架，3个
8、10AH太阳能充控，3个
9、无线模块，3台
三、售后服务：
1、按照合同要求执行，按时提供货物。
2、提供一年的免费售后服务，时间自货物验收合格之日起算。
交货时间：合同签订后收到预付款30天内
交货地点：客户指定地点
