细沙参数要求

中国科学院南京土壤研究所盐碱地综合改良利用项目拟在甘肃景泰验证点采购细沙一批，用于土壤掺沙降容。经前期调研，参考型号拟选择细沙，含水量低于2%，黏土(粒径小于0.05mm)含量低于5%，可以提供更优性能材料，具体配置和性能指标不低于如下标准：
一、产品参数要求：
1.外观：固体
[bookmark: _GoBack]2.颜色：黄色
3.粒径：0.05-2mm
4.含水量：<2%
5.黏土：含量低于5%（粒径<0.05mm）
6.砾石：含量低于5%（粒径>2mm）。
二、采购数量：
采购数量为1300方，含装卸及运费。
三、售后服务：
1.供方须保证无条件退换有质量问题的商品;
2.供方商品应符合国家法律法规的规定;
交货时间：合同签订后10个工作日内;
交货地点：甘肃省白银市景泰县草窝滩镇试验点。

