便携式高光谱图像采集系统参数要求
中国科学院南京土壤研究所拟采购高光谱无人机及配套设备，经前期调研，参考型号拟选择如下配置，具体性能指标不低于以下标准，同时欢迎提供更优性能的产品。
一、便携式高光谱采集系统：
IQ-VISNIR 相机
1、波长范围：400-1000nm
2、光谱分辨率(FWHM)：2.5nm
3、光谱通道数：1200
4、空间分辨率：1920X1920像素
5、动态范围：12bits
6、▲分光模式：同心圆反射式分光，消除透射分光色差
7、可见光成像像素：≥1600万自动对焦/支持无穷远拍摄
8、成像速度：5秒
9、存储设备：一体化内置512GB PCIe接口固态硬盘
10、投射效率：≥60%，
11、杂散光水平：≤0.5%，
12、视场角：25°，
13、信噪比：600/1，
14、探测器类型：CMOS
15、▲重量：0.45kg（不含云台、镜头）；0.89kg（含云台、镜头）
16、显示屏：5寸触摸屏，1280X720分辨率
17、工作模式：高精度成像、PC操控、线扫描;
18、用户调整：曝光时间、合并方式、ROI
19、定位数据：支持RTK定位数据的采集和存储
20、数据格式：兼容ENVI等
21、数据导出：USB、Type-C
22、电池寿命:单次充电300次测量(每2秒一次，曝光20ms)
23、耐用性：设备外壳及配套机载工控机外壳均采用铝合金，不采用任何塑料件、碳纤维件或3D打印件
24、软件功能支持：
（1）可设置参数：支持曝光参数、帧率、压缩、镜头焦距、支持设置可见光相机EV参数、对焦参数；支持设置相机的摆扫幅度；（提供截图证明）
（2）实时采集可见光：支持保存可见光照片
（3）可见光相机曝光模式：支持自动曝光，且支持遥控器触屏一键下拉，切换EV档位
（4）▲可将光相机对焦模式：支持自动对焦、手动对焦双模式；手动对焦支持遥控器触屏一键滑动的方式来调整对焦（提供截图证明）
（5）图传种类：支持高光谱图传、可见光图传、瀑布图传，支持遥控器触屏一键切换图传类型（提供截图证明）
（6）过曝预警：支持
（7）硬盘写入带宽预警：支持
（8）云台转动控制：支持，可用于地面摆扫采集
（9）实时显示：遥控器Pilot的浮窗可实时显示高光谱相机、辅助相机、RTK定位状态、硬盘剩余容量和实时光谱信息；（提供截图证明）
（10）历史项目数据管理： Pilot的浮窗支持历史项目数据的查看、导出和删除。
（11）相机曝光点时间戳：支持
（12）RTK定位点时间戳：支持
（13）实时光谱查看：支持查看实时光谱曲线，支持移动空间位置
（14）项目管理：支持查看项目名称、项目大小，支持触屏一键删除项目原始数据（提供截图证明）
（15）▲机载外部硬盘管理：支持复制到外部Type-C接口硬盘、支持触屏一键删除外部硬盘数据（提供截图证明）
25、数据分析软件：
（1）支持直接查看和在地图背景下查看，支持地图背景切换
（2）▲地图源：支持谷歌地图和天地图
语言选择：具备中文、英文一键切换功能。（提供截图证明）
（3）指数计算：用户可输入自定义公式进行NDVI、RVI、VARI、SAVI等常规指数计算
（4）自定义波长：支持。可在不同波长范围内自定义红、绿、蓝波段，进行高光谱伪彩数据展示
（5）自定义增益：支持整体数字增益调节
（6）数据拼接：支持卫星拼接、直接拼接；支持自定义子航线拼接；支持多个子航线之间的自动拼接；支持高光谱数据的分幅功能。（提供截图证明）
二、IQ-SWIR 相机
1、波长范围：900-1700nm
2、光谱分辨率(FWHM)：2.5nm
3、光谱通道数：1024
4、空间分辨率：1280X1280像素
5、动态范围：12bits
6、▲分光模式：同心圆反射式分光，消除透射分光色差
7、可见光成像像素：≥1600万自动对焦/支持无穷远拍摄
8、成像速度：5秒
9、存储设备：一体化内置512GB PCIe接口固态硬盘
10、投射效率：60%
11、杂散光水平：0.5%
12、视场角：25°
13、信噪比：600/1
14、探测器类型：InGaAs
15、▲重量：0.46kg（不含云台、镜头）；0.91kg（含云台、镜头）
16、显示屏：5寸触摸屏，1280X720分辨率
17、工作模式：高精度成像、PC操控、线扫描
18、用户调整：曝光时间、合并方式、ROI
19、定位数据：支持RTK定位数据的采集和存储
20、数据格式：兼容ENVI等
21、数据导出:USB、Type-C
22、电池寿命：单次充电300次测量(每2秒一次曝光20ms)
23、耐用性：设备外壳及配套机载工控机外壳均采用铝合金，不采用任何塑料件、碳纤维件或3D打印件
24、软件功能支持：
（1）可设置参数：支持曝光参数、帧率、压缩、镜头焦距、支持设置可见光相机EV参数、对焦参数；支持设置相机的摆扫幅度；（提供截图证明）
（2）实时采集可见光：支持保存可见光照片
（3）可见光相机曝光模式：支持自动曝光，且支持遥控器触屏一键下拉，切换EV档位
（4）▲可将光相机对焦模式：支持自动对焦、手动对焦双模式；手动对焦支持遥控器触屏一键滑动的方式来调整对焦（提供截图证明）
（5）图传种类：支持高光谱图传、可见光图传、瀑布图传，支持遥控器触屏一键切换图传类型（提供截图证明）
（6）过曝预警：支持
（7）硬盘写入带宽预警：支持
（8）云台转动控制：支持，可用于地面摆扫采集
（9）实时显示：遥控器Pilot的浮窗可实时显示高光谱相机、辅助相机、RTK定位状态、硬盘剩余容量和实时光谱信息；（提供截图证明）
（10）历史项目数据管理： Pilot的浮窗支持历史项目数据的查看、导出和删除。
（11）相机曝光点时间戳：支持
（12）RTK定位点时间戳：支持
（13）实时光谱查看：支持查看实时光谱曲线，支持移动空间位置
（14）项目管理：支持查看项目名称、项目大小，支持触屏一键删除项目原始数据（提供截图证明）
（15）▲机载外部硬盘管理：支持复制到外部Type-C接口硬盘、支持触屏一键删除外部硬盘数据（提供截图证明）
25、数据分析软件：
（1）支持直接查看和在地图背景下查看，支持地图背景切换
（2）▲地图源：支持谷歌地图和天地图
语言选择：具备中文、英文一键切换功能。（提供截图证明）
（3）指数计算：用户可输入自定义公式进行NDVI、RVI、VARI、SAVI等常规指数计算
（4）自定义波长：支持。可在不同波长范围内自定义红、绿、蓝波段，进行高光谱伪彩数据展示
（5）自定义增益：支持整体数字增益调节（6）数据拼接：支持卫星拼接、直接拼接；支持自定义子航线拼接；支持多个子航线之间的自动拼接；支持高光谱数据的分幅功能。（提供截图证明）
三、额外要求：
适配两个高光谱相机的在无人机上的挂载和工作；
四、其他软件功能：
（1） 可设置参数：支持曝光参数、帧率、压缩、镜头焦距、支持设置可见光相机EV参数、对焦参数；支持设置相机的摆扫幅度；（提供截图证 明） 
（2） 实时采集可见光：支持保存可见光照片 
（3） 可见光相机曝光模式：支持自动曝光，且支持遥控器触屏一键下拉，切换EV档位 
（4） 可将光相机对焦模式：支持自动对焦、手动对焦双模式；手动对焦支持遥控器触屏一键滑动的方式 来调整对焦（提供截图证明） 
（5） 图传种类：支持高光谱图传、可见 图传、瀑布图传，支持遥控器触屏一键切换图传类型
[bookmark: _Hlk225426799]五、售后服务要求
1.供方须保证无条件退换有质量问题的商品；
2.供方商品应符合国家法律法规的规定；
3.质保要求：提供不低于两年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算。
交货时间：合同签订后30个工作日内；
交货地点：中国科学院南京土壤研究所。
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